附件

广西2025—2027年农机产品需求与科研导向目录

序号	产品类别	需求类型	重要性	国内外情况
1	油电混动农用动力机械	研发	近年来，国家大力推动农机动力由燃油向清洁能源转型，助力研发混合动力、纯电驱动农机装备，将其作为农业绿色转型和装备制造业升级的重要方向。现市场上主流动力机械以烧燃油为主，缺乏智能控制，不适应现代农业生产和节能减排的要求。亟需开发采用串联式或混联式架构，融合内燃机强劲动力和电动机高效节能特性的油电混动农用动力机械（尤其拖拉机）。机械既适用于连片规模化、高强度作业的农业生产，也适用于坡度较大或地块零散的丘陵山区。	广西柳工集团有限公司、广西玉柴机器集团有限公司已进行了多年的研发与试验。
2	混动电驱无级变速动力总成	研发	当前，农机装备的发展正朝着大型高端、智能高效的方向迈进，其中动力换挡和无级变速技术是关键突破点。针对国内拖拉机现有梭式机械传动技术传动效率较低、挡位数量有限，难以适应高速或复杂地形作业问题，亟需研发配套拖拉机使用的混动电驱无级变速动力总成（融合内燃机、电动机和无级变速器的优势，将发动机、混动模式、热管理等集成智能控制），实现整车能量精细化调度，提高动力总成的传动效率、经济性及操控性。	广西玉柴机器集团有限公司已研发此类产品，已被多家拖拉机企业装机试用。西方发达国家在拖拉机电驱无级变速混合动力技术路线的选择上更为多样化和成熟，如约翰迪尔的EAutoPower变速箱采用电动马达取代静液压马达，采埃孚的eCVT变速箱在原有HMCVT变速箱基础上进行电气化改造等，但相关技术对我国处于封锁状态。
3	农用电动底盘	研发	广西丘陵山区地形复杂，地块“小而散”且坡度较大，传统农机具难以高效作业，研发推广模块化组合设计的多功能作业机械是提升生产效益、降低成本的有效方式，其中，行走与动力单元部件是研发重点。为此，亟需开发采用轻量化材料、纯电驱动、智能控制等技术的农用电动底盘，可在松软或不平的农田、山林地等复杂地形下，具有良好的通过性和稳定性；通过标准化接口快速切换喷药、播种、移栽、收获等模块，实现一机多用，减少作业换机时间，提高设备利用率。	广西福域智能农业机械有限公司已研发出样机，处试验、验证阶段。
4	履带式电动多功能田园管理机具	引进、示范推广	广西地形以山地、丘陵为主，相当地区农业生产仍是“小农模式，耕地分散，人力耕作”的状况，对“一机多用”的多功能田园管理机的需求相当迫切。亟需开发采用丘陵山地履带底盘、车身自动调节与姿态协同控制、无级变速动力输出及纯电驱动等关键技术的履带式电动多功能田园管理机具，具备旋耕松土、开沟培土、起垄施肥、除草、短途转运等功能，可适应不同地形和作物的作业需求，尤其适合地形不平或空间有限的地块，有效提高土地利用率。	山东、浙江、江西等省已有相关机具产品生产、销售。

5	农田环境监测设备	研发、引进、示范推广	广西实用耕地达5000万亩，其中高标准农田达2800万亩，“强化耕地保护和质量提升”不仅是实现粮食安全的需要，也是农业农村可持续发展的内在要求。亟需结合信息化感知技术、农作物精细化生产管控技术，因地制宜开发农田环境监测设备，如一体式农田环境监测仪、多光谱监测无人机等，通过对土壤、地下水、地表水、空气以及田间大气的污染物和物理化学指标进行持续观测，掌握耕作方式、灌溉用水、肥料农药使用等对农田环境的综合影响，为科学决策提供数据支撑。	广东、山东、江苏、浙江等省的部分科研院所和电子企业，已有研发出相关产品并生产销售。国外也开展相关的研究，比如运用多光谱图像成影技术。
6	基于无人机与人工智能结合的大田作物病虫害智能监测系统及设备	研发	近年来广西大田作物（粮油、甘蔗、果蔬等）的种植面积持续稳定增长，成为农业经济的重要支柱。但全球气候变化导致我区极端天气事件频发，给大田病虫害的滋生提供了有利条件，防治形势严峻，病虫害的前期精准监测和早期预警已成农业防灾减灾的关键环节。传统监测多靠人工巡视，受限条件过多只掌握事后或局部的信息，无法连续掌握全区域状况。为此，亟需研发基于无人机与人工智能结合的大田作物病虫害智能监测系统及设备，使用无人机进行巡田，及时发现病虫害的发生动态，通过人工智能技术进行分析与研判，为后续的防治决策提供科学依据，提高防治的时效性和准确性。	广西制造工程职业技术学院已研发出用于蔗田管理的样机，处试验阶段。
7	智慧灌溉成套设备	研发、引进、熟化、示范推广	广西具有相当数量的耕地（达5000万亩）和园林水果种植面积（超2100万亩），但广西整体山地丘陵性盆地的地貌，导致地表蓄水困难、降水时空分布不均，农业生产“靠天吃饭”困局难以破解。为应对水资源短缺、提升农业生产效率，亟需研发、引进能用于水肥需求监测、提水、过滤、配水、施肥全时空流程环节的区域性水肥一体化灌溉技术及成套设备。可通过传感器、物联网等技术实时监测土壤湿度、气象条件等数据，实现按需供水，避免传统灌溉中的浪费。	国内已有部分企业、科研院所研发生产此类产品，随着我区规模化种植基地、家庭农场及现代农业产业园区的兴起，对此产品需求呈现快速增长态势。以以色列、美国为代表的水肥一体化灌溉系统是结合本国作物品种及环境大数据，同时构建了作物生长管理平台。
8	自走式埋茬起浆整地机具	研发、引进、熟化、示范推广	广西现有相当数量水田经过长期精耕细作导致泥脚过深，造成了土壤易板结透气性差、水分滞留时间长、传统农机作业易下陷等问题。为此，亟需研发、引进可一次性完成水田耕翻、埋茬、碎土、起浆、平地等多道工序的自走式埋茬起浆整地机具，减少对土壤结构的破坏，实现秸秆全量还田（可将秸秆埋到特定深度），并通过高效平地，为后续水稻机插秧作业创造优良的条件。	广西友形科技有限公司已有研发相关机具产品并生产、销售。
9	杂交稻精准条播育秧流水线设备	引进、示范推广	广西作为我国重要的双季稻主产区之一，常年水稻播种面积2600多万亩左右，推广种植杂交水稻相对常规稻可显著提升单产。但杂交稻种子价格偏高，现普遍采用的毯状散播种子育秧方式，易造成种子投入成本过高。亟需引进杂交稻精准条播育秧流水线设备，使秧苗在秧盘中按插秧机秧爪抓取规律有序排布，保证秧爪抓取成功率，用种量较毯状散播种子育秧方式大幅减少，降低生产成本的同时还提升秧苗质量。	中国水稻研究所联合四川农业大学、杭州赛德林智能装备有限公司，共同研发此类产品已上市销售。
10	水稻有序抛秧机及育秧流水线设备	研发、引进、熟化、示范推广	广西水稻机种水平低于全国平均水平10个百分点以上，水稻机种短板突出。为了提升水稻机种率，机抛秧技术作为传统机插秧技术的有效补充，能用于较小且不规则、大型插秧机作业难度大的田块，同时解决手工抛秧分布无序、抗倒春寒和寒露风能力弱等问题。为此亟需研发、引进水稻有序抛秧机及配套育秧流水线设备，保障机械化有序抛秧技术的推广应用。	中联重科股份有限公司、湖南龙舟农机股份有限公司、常州亚美柯机械设备有限公司等研发此类产品，处试验验证阶段。
11	预切种式甘蔗种植一体化机具	研发、改进、熟化、示范推广	广西常年新植蔗面积410万亩左右，其中联合机种面积约为120万亩，占新植甘蔗面积的30%。目前使用联合种植机具大部分为实时切种式，需人工喂入整植杆蔗种，存在劳动强度大、喂入不均匀、用种量高、漏播率高、种苗不便脱毒等诸多突出问题。亟需研发、引进融合预切种技术（预先将甘蔗种茎切割成双芽段或单芽段）和联合种植功能（一次性完成开沟、下种、施肥、履土等工序）的预切种式甘蔗种植一体化机具，有效降低劳动强度提高作业质量，从而提升作业效率和出苗率。	广西柳工机械股份有限公司、广西农机院公司、广西双高农机有限公司等企业已上市此类产品。美国、巴西、澳大利亚等国基本使用是大中型预切种式甘蔗联合种植机，不适合丘陵山区、小坡地，及土地自然禀赋较差的地形。
12	新能源切段式甘蔗联合收获机具	研发、熟化	为响应国家农业绿色发展号召，建立资源节约、环境友好的现代农业体系，利用“新能源动力+智能农机”的作业能耗低，易实现精准控制、智能作业等特点，针对我区甘蔗机收机具多样化需求，研发集合了结构优化、系统集成、全电驱动、切割自动地面仿形、清选除杂精准调控等技术的新能源切段式甘蔗联合收获机具。可实现甘蔗联合收获机具小型、轻简、智能、低损、低杂、高效，为我区丘陵坡地甘蔗机收提供装备支持。	广西蓝星智能农机装备公司研发了此类机具，处试验验证阶段。
13	新能源甘蔗割堆机具	研发、改进、示范推广	广西甘蔗种植面积常年稳定在1100万亩以上，但相当种植区域多为丘陵坡地。经过近几年探索，分步式机收模式及机具逐步获得蔗农和糖厂认可，但收割环节“第一刀”的机械化仍未有效突破。亟需研发集合新能源动力、全地形自适应底盘、故障预警诊断系统等的甘蔗割堆机具，解决割铺机单向收割、收集效率低、对倒伏弯曲甘蔗适应性差等问题；同时实现丘陵山区、偏远地区机具故障远程预警诊断，减少维修往返频率。	广西蓝星智能农机装备公司研发了此类机具，处改进、熟化阶段。
14	移动式甘蔗剥叶除杂设备	研发、引进、熟化、示范推广	现甘蔗分步式机收模式及相关机具设备逐步获得蔗农和糖厂认可，全区累计建成了400多个配备固定式甘蔗集中剥叶除杂设备的服务点，但也存在占地面积大、用地审批难、难以转场、配套基建等问题。为此，亟需开发可移动的甘蔗剥叶除杂设备，满足丘陵山地转场作业需求。设备由通用型轮式拖拉机牵引转场，在田间地头即可进行作业，减少甘蔗从蔗田运到固定式除杂服务点的运输成本；配备高效传动变速系统，既可用由拖拉机提供动力也可外接电源驱动作业。	广西睿翊科技有限公司、广西瑞斯通智能装备有限公司已研发出相关设备。
15	悬挂式甘蔗割堆机具	研发、引进、示范推广	广西甘蔗的收获季节通常在每年的10月底至次年3月，时常遇到低温阴雨天气，造成蔗田土壤湿度过高、蔗区道路湿滑，影响甘蔗机收的推进。为此，亟需研发、引进配套通用型轮式拖拉机，具备切根、夹持、输送及自动适量归堆功能的悬挂式甘蔗割堆机具。整机重量较轻，对蔗地的碾压损害小，特别适合在土壤条件较差、大型机械难以进场的田块作业，且机具生产成本较低，蔗农和糖厂容易接受。	广西双高农机有限公司、盐城市新明悦机械制造有限公司已研发样机，并小批量生产。
16	蔗叶离田、打捆设备	引进、改进、示范推广	广西每个榨季产生蔗叶800万吨左右，收获后蔗叶废弃田里的现象相当突出。随着国家秸杆禁烧政策实施，蔗叶离田打捆作为蔗叶综合处理方式之一，可有效减少露天焚烧，实现资源化利用。现有蔗叶离田、打捆设备多为我国北方青贮饲料机具改进，难以适应广西土壤黏重地形，经常混夹大量泥沙、石块、薄膜等非蔗叶杂质，影响后续加工、利用。为此，亟需改进现有技术及设备，有效清除蔗叶中非蔗叶杂质，提升蔗叶离田打捆的清洁度，满足后续资源化利用的原料品质要求。	国内部分农机生产企业、科研院所正在开发此类产品。
17	切段式联合机收蔗入榨前除杂设备	研发、改进、熟化	近年来，广西每个榨季切段式联合机收甘蔗近200万吨，但机收作业中会混夹大量泥沙到甘蔗杆中，在糖厂压榨生产时无法通过清洗方式实现有效分离，加速糖厂压榨设备磨损，提高后期设备维护成本，也影响糖厂对机收甘蔗的接受程度。亟需研发适用于糖厂的切段式联合机收蔗入榨前除杂设备，解决机收蔗中泥沙等杂质分离清除问题，可有效提升糖厂对于甘蔗机收工作的支持力度。	广西柳工机械股份有限公司、洛阳辰汉农业装备科技股份有限公司已研发出样机，处试验验证阶段。
18	蔗叶颗粒压制机具	引进、改进、示范推广	广西每个榨季产生蔗叶800万吨左右，随着国家秸杆禁烧政策的实施，蔗叶的资源化处理与利用已迫在眉睫。现全区累计建成400多个分步式机收蔗集中剥叶除杂服务点，平均每个除杂点产生蔗叶1000吨左右。除杂产生的蔗叶占地多、运输成本高，蔗叶在大规模堆储过程中极易腐烂变质发热引发自燃，安全隐患大。亟需引进能与分步式除杂点配套使用，结构紧凑、易搬移的蔗叶颗粒压制机，可实现集蔗叶送料、粉碎、除杂、造粒于一体功能。	外省已有较为成熟的秸杆粉碎制粒机具产品，改进后可应用于蔗叶加工。目前，已有吉林省东北农业机械有限公司试制出样机进行试验并小批量生产。
19	蔗叶高效低碳堆肥设备	研发、引进、熟化、示范推广	广西每个榨季产生蔗叶800万吨左右。受现有技术所限及有效处置方式不多，及蔗叶回收后利用价值不高，收获后大量蔗叶废弃田里的现象相当突出。为此，推动蔗叶的肥料化、原料化、基料化处理是实现“变废为宝”的关键路径。亟需研发、引进配套集合蔗叶高效腐殖、信息融合感知、发酵环境智能调控等技术的低碳堆肥设备，应用基于膜微压环境下碳—菌—磷耦合作用的堆肥协同减排工艺，推动蔗叶综合利用朝着多元化和高值化的方向发展。	农业农村部南京农业机械化研究所已研发出相关技术及设备。
20	玉米精量播种施肥机具	改进、示范推广	广西玉米种植面积超900万亩，但多种植在丘陵山区的复杂地形。玉米播种大多还是以人工为主，其点播或撒播方式易导致播种深度不一、间距不均，难以实现等距播种和合理密植，影响出苗整齐度和后期管理，尤其在农时紧张时常延误播种。亟需引进适应丘陵山区作业环境，结合了精准播种与同步施肥技术的玉米精量播种施肥机具。其播种数量和行距可灵活调节，可实现单粒精准播种且播深稳定，漏播率低，避免后期人工补苗的繁琐工序。	国内相关企业、院所已研发生产此类机具产品，可引进改造后用于我区丘陵山区缓坡地、小田块。国外机具主要以大型、超大型机具为主，不适用于丘陵山区。
21	2、3行轻简型玉米收获机具	研发、引进、改进、熟化	广西玉米种植面积超900万亩，但多种植在丘陵山区，地形复杂，地块小且分散。相当地方仍然沿用传统手工收获方式，效率低且劳动强度大，若采收进度缓慢则会导致玉米霉烂损失，故“丰收愁”的现象相当突出。亟需研发、引进配置了轻量化底盘、高效摘穗割台、低损伤装置等的2、3行短机身自走式玉米收获机具，能有效应对土壤黏重、坡度大、小地块、田间地头窄等复杂地形，大幅缩短作业时间提高生产效益。	山东省莱州市金达威机械有限公司已研发出此类机具产品。
22	果蔬高效预冷保鲜设备	引进、示范推广	广西园林水果年产量超3300万吨，蔬菜年产量超3600万吨，已成为农业经济的重要支柱。如何减少果蔬流通损耗，有力提升保鲜保值水平，有效化解滞销风险，已成为当前主产区地方政府的重点工作。亟需引进适合田间地头使用的果蔬高效预冷保鲜技术及其设备，在果蔬采收后、进入冷链系统前，即在产地使用预冷保鲜技术进行快速处理，有效抑制作物呼吸作用、减少水分流失、延缓微生物繁殖、延长保鲜期，是破解农产品冷链产地“最先一公里”的关键措施。	广东、浙江等省已有此类产品投入市场，已部分应用于负责“南菜北运”、保供大湾区的区内蔬菜生产园区。很多发达国家已将预冷作为果蔬低温运输和冷藏前的一项重要措施，广泛应用于生产中。
23	蔬菜移栽、收获机械	引进、改进、示范推广	广西蔬菜常年播种面积2500万亩以上，排名全国第2位，产值已突破1300亿元。但目前蔬菜生产机械化水平较低，特别是在蔬菜移栽、收获环节中，仍是以人工作业为主，作业效率低、劳动强度和成本压力大、作业质量不稳定，难以满足大规模生产需求，尤其是在劳动力短缺的地区，易导致农时延误。因此，亟需引进、改进可标准化高效作业、自动化程度高、作业适应性强的蔬菜移栽和收获机械，减轻劳动强度提升生产效益。	江浙地区已有成熟机械产品在使用，可根据广西的蔬菜品种和地形特点，引进、本地化改进。
24	柿饼精细化加工设备	研发、引进、示范推广	广西柿子种植面积（达55万亩）和柿饼产量居全国第一。传统的日晒加工方式，如遇阴雨天、南风天等温湿度较高天气，柿饼易粘腻、发黑、发霉，影响品质，亟需研发、引入成套精细化加工设备推动加工方式的革新。设备可结合不同干燥阶段的需求，设定相应的参数和模式，通过精细调控温度，实现对柿饼干燥过程的智能化控制，解决传统加工中效率低、品质不稳定、依赖天气等问题。	区内如广西平乐杨帆农业科技有限公司，区外如广东、河南等省均有产品生产。
25	油茶果采摘机具	研发、熟化	广西油茶林种植面积近1050万亩，油茶鲜果年产量达275万吨。油茶果采摘基本以人工为主，存在用工成本高、作业效率低及对树木损伤大等主要问题，采收成本占售价的30%左右，已成为制约油茶产业发展的关键瓶颈。亟需研发、引进采用轻简或伸缩式结构、便于在丘陵山地等不平坦地形中灵活操作的油茶果采摘机具。可自动化或半自动化操作，避免了攀爬树木或长时间弯腰作业的体力消耗，提升作业安全性；通过可控的振动或摇晃机制，轻柔震落果实，降低破损率，有助于保持油茶果的品质。	由于油茶树具有“花果同树”现象且种植地形复杂，目前市场上油茶果采摘无适宜的机具可用。中南林业科技大学、湖南省农友机械集团等单位正在研发。
26	桑树伐条机械	引进、改进、示范推广	广西桑园面积、蚕茧产量一直保持全国第一，其中桑园面积约占全国25%达293万亩。为提高桑叶产量和质量，桑树每年都要进行伐条作业。因桑树伐条季节性强，长期以来一直沿用传统手工剪伐方式，存在劳动强度大、作业不规范、病虫害防治脱节等问题。亟需引进可高效作业、省力程度高、剪口质量好、轻便灵活且无损于桑树生长发育的伐条机械。	江苏、山东等省已有此类产研发生产，可根据广西地形和种植密度按需引进。
27	根茎类中药材收获机械	引进、改进、示范推广	广西根茎类中药材品种丰富，主要有桂郁金、牛大力、五指毛桃等，具有显著的地域特色和产业优势。目前收获基本依赖人工挖掘，即便使用机械大多也是用开沟机、马铃薯收获机等机具改制，作业效率不高、性能发挥不稳定且可靠性差，难以满足中药材产业规模化、专业化和标准化的生产需要。亟需引进集挖掘、分离和收集为一体的专用型根茎类中药材收获机械，提高收获效率、减少人力投入。	国内现有的根茎类中药材收获机械种类较多，主要包括切割框架式、铧犁式和振动筛式，可结合广西丘陵山区田块小、坡度大、土壤黏重等地形特点引进、改进。
28	中药材烘干机械	引进、改进、示范推广	广西中药材资源非常丰富，品种数量居全国第二位。目前，传统的阴干、晒干和人工加热烘干的加工方式存在干燥速度慢且受天气影响大、温度波动幅度大控制难等问题，导致药材干湿不均或有效成分分解，影响疗效及品质。亟需引进可全天候作业，能动态调整温度、湿度和风速，环保清洁、安全可靠、高效节能的中药材烘干设备，避免有效成分流失，确保药材色泽、形态和内在品质均匀稳定。	国内已有相关产品，还需针对广西本地药材品种进行数据即时分析和参数设置调控，以满足不同种类药材干燥的需求，最大限度保持药效成分。国外基本不种植中药材，没有专门的中药材烘干机，但一些先进的干燥技术可借鉴运用。
29	茶园多功能管理机具	研发、引进、示范推广	广西茶园种植面积已超170万亩，茶叶产量近13万吨，进入全国前十强。田间管理是提升茶叶品质和产业效益的关键环节，通过疏松土壤、消灭杂草，可促进茶树根系发育，增强其抗病虫能力。因广西茶园大多建于丘陵山区，土壤黏重、杂草众多，传统人工作业劳动强度大、工效低。故亟需研发、引进具备旋耕、除草、开沟、施肥覆土等多种功能于一体，适用于丘陵地区的缓坡、窄茶行的多功能管理机具，大幅提升作业工效，减少人工成本。	农业农村部南京农业机械化研究所已研发出系列化机具产品。
30	烟叶苗自走式打孔移栽机具	引进、改进、示范推广	广西烟草种植面积和产量居全国前列。2024年自治区人民政府办公厅印发《关于建立基本烟田保护制度促进粮烟产业双优融合发展的意见》，明确在全区建立40万亩基本烟田保护制度，已在百色、贺州等市形成规模化的产业链。由于“井窖式”烟叶苗移栽农艺要求与山区复杂地形，传统人工移栽效率低作业质量不均，如操作不当易导致死苗，对烟叶的生长、产量及品质具有显著影响。亟需引进具有“上挤下切”打孔、分时投苗控制、垄高自适应等技术的自走式打孔移栽机具，缩短移栽周期，为烟叶大田均质化生产打下坚实基础。	洛阳天瑞机械有限公司、湖南田野现代智能装备有限公司、南通富来威农业装备有限公司等企业，已开发相关机具产品。
31	工厂化循环水养殖成套装备	研发、引进	截至2024年，广西已建成陆基循环水养殖圆池3.3万个（数量、规模全国第一），810个工厂化养殖车间，设施渔业产量占比超65%，显著高于全国平均水平。产业发展的同时也面临尾水处理与环保压力，若处理不彻底，可能残留污染物，引发环保争议。亟需研发、引进工厂化循环水养殖成套装备，包含预处理与固液分离设备、深度净化与有机物分解设备、生化处理设备、辅助增氧与监控系统等，实现水产养殖废水资源化循环再利用，达到全封闭工厂化水产养殖“零排放”。	苏州科图水处理设备有限公司、山东中科海科技集团、南通龙洋水产有限公司已研发出相关产品。
32	抗风浪大蚝养殖设备	研发、引进	近年来，广西大蚝养殖业已成为沿海地区经济的重要支柱，养殖面积、产量和苗种生产量位居华南地区首位。截至2025年，广西北部湾海域大蚝养殖面积超12万亩，但大多采用竹木制大蚝养殖装备，易受海水腐蚀耐用性较差，抗风浪能力有限，影响养殖效率和安全性等。亟需研发、引进新型离岸式抗风浪大蚝养殖设备，材质可长期抵御海水侵蚀，使用寿命长；配备抗风浪浮筏或深海网箱结构，具有较强抗风浪能力；集成自动化投饵、水质监测、远程监控等系统，减少人工依赖，提升养殖效益。	广东南风王科技有限公司、福建亚通新材料科技股份有限公司等已研发出相关产品。
33	蛋鸡养殖健康自动化巡检设备	研发、引进、示范推广	广西蛋鸡产业发展已迈入规模化、集群化新阶段，形成南宁、贵港、玉林、百色等地为核心的蛋鸡产业集群。产业集群普遍采用立体多层鸡笼的高效集约化养殖模式，面临如何预防疾病和保障鸡群健康的棘手难题。亟需研发、引进以蛋鸡状态图像识别和声纹识别为核心技术的蛋鸡养殖健康自动化巡检设备。可逐层逐笼巡检，对蛋鸡的生理状态、产蛋情况、饲料状态、水线状态实现在线监测，通过人工智能算法，定位死鸡、弱鸡、绝产鸡的具体笼位，及时淘汰没有饲养价值的蛋鸡。	福州木鸡郎智能科技有限公司已研发此类产品。